1.06版本做了BIOS layout的更改，因此使用AFU更新需要用/BIOSALL的方式更新（FPT更新不受影响），但由于在以往测试中有刷写中途蓝屏的现象，因此建议在shell中刷写，AFU文件夹中提供了签名的Bootx64.efi可以在Secureboot开启的情况下进入shell，详细操作请看AFU中的readme.txt。

* 该版本为一个分界点，比如当前版本为1.06，倒刷1.03，以及1.03以前升级1.06以后的版本的AFU更新都需要用此方式
* 1.00版本以后，BIOS已经lock，FPT方式不能正常使用，建议直接烧录，或者向BIOS工程师请求特殊的方式更新